測量各種直流通道上的直流電壓。

每 5 秒測量一次，在 3 個通道上測量電壓。

GPIO 腳位 （ADC\_INPUT\_P0）。