這個專案用PWM來控制 LED 的亮度，以及用 GPIO 來開關 LED。

1. 剛開始， PWM 占比為零 LED 導通。
2. 當按下 SW 後將 PWM 占比在 0% 和 100% 之間變化。
3. LED 也可從 "H" 切換到 "L"。