HAL UART Raw Mode

可使用Tera Term等終端程式發送與接收訊息

先將程式灌入板子中，將Tera Term開啟兩個視窗，分別連接至com5與com6，可在com5端中輸入訊息，訊息將傳入並顯示於com6端

(亂碼問題暫時未解決，推測單純只是設定問題)

