這個專案用PWM來控制 LED 的亮度。

1. PWM 占比為零時，LED 導通。
2. 透過 SW 將 PWM 占比在 0% 和 100% 之間變化。